In het kader van een ander project, rond de maximale inktbezetting, heeft het VIGC een aantal ICC-profielen gecreëerd, gebaseerd op de dataset van FOGRA39 (coated) en FOGRA47 (uncoated). Deze zijn gelijkaardig aan gekende profielen zoals ISOcoated v2 van ECI (FOGRA39), alleen is de maximale samendruk (TAC, total area coverage) in de vIGC-profielen lager. Uit onderzoek van het VIGC waarbij aan een reeks vakmensen vier beelden werden getoond met een TAC van resp. 320%, 300%, 260% en 220%, niemand de kwaliteit van de 220% onaanvaardbaar vond. Sommigen vonden die versie zelfs 't mooiste, iemand anders verklaarde dat als die job naar vier verschillende drukkers zou gestuurd worden er veel grotere verschillen zouden zijn. Voorwaarde is echter wel dat het maximale zwart op de juiste manier is samengesteld. Net daarom hebben we deze speciale ICC-profielen ontwikkeld. 

VIGC Max TAC Evaluation Kit
Naast deze - gratis - profielen kan u een de VIGC Max TAC Evaluation Kit aankopen, die bestaat uit drie gedrukte beelden, telkens met een andere maximale TAC en dit voor drie verschillende papiersoorten (glossy coated, mat coated, uncoated). Voor meer informatie: info@vigc.be.

ICC v2 en v4
Alle profielen zijn zowel als ICC v2 en v4 profielen beschikbaar. Controleer vooraf of uw ganse worklfow v4 profielen ondersteunt! U kan een testpagina dowloaden vanop deze website: http://www.color.org/version4html.xalter

Naamgeving
Aan de naamgeving van het profiel kan u de toepassing herkennen:
ISOcoated_VIGC_39L_220_v2
* ISOcoated: deze algemene benaming wordt ook door anderen gebruikt om profielen te klasseren
* 39L: dit is de dataset waarop het profiel gebaseerd is (39L=coated, 47L=uncoated)
* 220: dit is de maximale TAC in dit profiel, in dit geval dus maximaal 220%
* v2: dit geeft aan welk type van ICC-profiel het is, een versie 2 of versie 4

Garantie
Deze profielen worden 'as is' en dus zonder enige garantie geleverd. Het VIGC kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten bij het gebruik van deze profielen.

Licentie!
We kunnen deze profielen enkel zonder problemen ter beschikking stellen als u steeds vermeld dat deze werden aangemaakt met X-Rite i1 Publish indien u ze verder verspreid (staat expliciet vermeld in de EULA!).